**Схема крепления 4-х стороннего пазлового ковра**

 **пазл + дюбель-гвоздь**

Дюбель –гвоздь 10 Х 80, 100мм, шайба 30м

- Отверстие для дюбель гвоздя пазловый элемент соединения

Укладка пазлового ковра производится на ровную очищенную от грязи, снега и мусора бетонную поверхность. При соединении пазлов прокатывать их тяжелым валиком или простукивать резиновой киянкой. При монтаже допускаются минимальные технические зазоры, которые заделываются техническим силиконом. Дополнительное крепления производится дюбель-гвоздями