**Схема крепления резинового покрытия для стойломесто 1830х1200х30мм (ковра)**

 1830мм Н-30мм

 1200мм

Дюбель –гвоздь 10 Х 80мм, 80х100мм. шайба 30м

 - Отверстие для дюбель гвоздя

Укладка ковра производится на ровную очищенную от грязи, снега и мусора бетонную поверхность. Дополнительное крепления производится дюбель –гвоздями 3-5-ть штук,

 A - ГРУДНАЯ ПЛАНКА 10-15ММ

 КОВЕР ---

БЕТОН ----- B

ОТ КРАЯ ПРОХОДА ПО ОСИ В ОТСТУПИТЬ 20ММ, МЕЖДУ КОВРАМИ ОСТАВЛЯТЬ ТЕХ ЗАЗОР 10-15ММ